**Смеситель локтевой для МГН DS1**

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-loktevoi-dlya-mgn-ds1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Смеситель локтевой** | Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смеситель локтевой хирургический поворотный отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями ОДА для местного использования (кухни, ванные комнаты, санузлы). **Технические характеристики:*** Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием.
* Покрытие корпуса: хром.
* Запорный механизм керамический картридж диаметром не менее 35 мм и не более 45 мм.
* Поворотный излив: наличие
* Длина излива: не менее 210 мм. И не более 230 мм
* Высота излива: не менее 100 и не более 120 мм.
* Рабочая температура: не более +80°С.
* Максимальное давление: 10 бар.
* Вес нетто, гр.: не более 490 и не более 520.
* Размер индивидуальной упаковки, см: не менее 30х11х5 и не более 33×14×8.
* Преимущества: высокая прочность корпуса, которая достигается за счет его толщины.

 **Комплектация:*** Cмеситель – не менее 1 шт.
* Крепеж –не менее 1 комплекта (шпилька)
* Паспорт (с гарантийным талоном) – не менее 1 шт.
 |