**Смеситель локтевой для МГН**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-loktevoi-dlya-mgn>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Смеситель локтевой** | Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Смеситель локтевой хирургический поворотный отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями ОДА для местного использования (кухни, ванные комнаты, санузлы). **Технические характеристики:*** Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием.
* Покрытие корпуса: хром.
* Запорный механизм керамический картридж диаметром не менее 35 мм и не более 45 мм.
* S-образный, поворотный излив: наличие
* Длина излива: не менее 19 см и не более 21 см
* Рабочая температура: не более +80°С.
* Максимальное давление: не менее 8 бар и не более 11 бар.
* Вес нетто, гр.: не менее 650 и не более 680.
* Размер индивидуальной упаковки, см: не менее 26×13×5 и не более 30х17х9.
*

**Комплектация:*** Комплектация: смеситель – не менее 1 шт.
* Излив – не менее 1 шт.
* Эксцентрик с отражателем – не менее 2 шт.
* Паспорт (с гарантийным талоном) – не менее 1 шт.
 |