Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 30х110 мм 1 этаж

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/nakleika-na-poruchen-brail-taktilnaya-30kh150>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Наклейка на поручень (Брайль) | Назначение:  Наклейка на поручень используется в качестве тактильного указателя, который предназначен для рельефного обозначения этажей, что позволяет человеку с ограничением зрения понять, на каком этаже в данный момент он находится.  Характеристики:  – Вид: тактильный указатель на поручень со шрифтом Брайля  – Размер, мм: не менее 27х100 не более 33х120  – Материал: ПВХ пленка или эквивалент  – Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету: наличие |