Тактильные таблички и вывески с азбукой Брайля 400х600 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnye-tablichki-i-vyveski-dlya-pomescheniya-ulitsy-s-zaschitnym-lakom?size=38>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильные таблички и вывески | Назначение:  Тактильная табличка (вывеска) с дублированием информации шрифтом Брайля для размещения на улице на входной группе  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 395х595 не более 410х610  – Толщина, мм: не менее 3  – Материал таблички: ударопрочный тактильный пластик, окрашенный в массе  – Крепление: саморезы или дистанционные держатели  – Надписи и пиктограмма: рельефные  – Дублирование надписи шрифтом Брайля: наличие  – Тактильный рельеф: краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 или эквивалент  – Высота рельефа, мм: не менее 0,5 не более 0,9  – Цвет: черно-желтая/цветная  – Закругленные края: наличие  – Изображение согласно выбранному макету: наличие |