Лента резиновая тактильная противоскользящая самоклеящаяся, ширина 29 мм, намот 25 м

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-protivoskolzyaschaya-lenta-na-samokleyascheisya-osnove>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Лента резиновая тактильная  | Назначение:Лента предназначена для обозначения безопасного пути движения в помещениях для слабовидящих и людей с полным отсутствием зрения.Характеристики:– Тип: тактильная противоскользящая самоклеящаяся– Материал: термоэластопласт или эквивалент– Самоклеящеяся основа: наличие– Высота тактильного индикатора, мм: не менее 3– Ширина, мм: не менее 29 не более 30– Длина рулона, м: не менее 25– Температурный диапазон эксплуатации, градус С: от -40 до +40 |