Сенсорный смеситель для людей с ограниченными возможностями

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-smesitel-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-190-x-75-x-110mm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сенсорный смеситель | Назначение:Сенсорный смеситель для инвалидов, который позволяет подавать воду без особенных физических нагрузок. Изделие устанавливается на раковину. Смеситель оснащен механическим термостатом, который качественно и надежно смешивает воду, не позволяя инвалидам обжечься или мыться холодной водой.Характеристики:– Тип: сенсорный с термостатом– Покрытие корпуса: хром или эквивалент.– Материал корпуса: латунь или эквивалент.– Запорный механизм: соленоидный клапан или эквивалент– Излив: поворотный.– Высота излива, мм: не менее 100 не более 120– Длина излива, мм: не менее 130 не более 150– Рабочая температура,°С: не более +45.– Максимальное давление, бар: не менее 10 не более 11.– Питание от сети: наличие– Питание от батареек: наличиеВ комплекте:1. Смеситель с крепежом (гайка), шт: не менее 1.2. Блок управления, шт: не менее 1.3. Гибкая подводка, шт: не менее 1.4. Механический термостат, шт: не менее 1.5. Паспор: наличие |