Противоскользящий алюминиевый угол с 1-й резиновой вставкой, 1500 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/aliuminievyi-ugol-s-1-rezinovoi-vstavkoi-150-sm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Противоскользящий алюминиевый угол  | Назначение:Профиль-порог предназначен для установки на углах ступеней лестниц в качестве профиля безопасности против скольжения и информирования слабовидящих о препятствии (ступени).Характеристики:– Вид: накладной профиль Г-образной формы с вставкой.– Размер рабочей поверхности, мм: не менее 35х15 не более 45х25– Размер (Д), мм: не менее 1500– Температурный режим эксплуатации, градус С: от -40 до +60– Крепление к поверхности: саморезы– Материал:вставки: синтетический полимер, объединяющий в себе свойства резины и пластиканакладка: алюминий или эквивалент– Количество вставок, шт: не менее 1– Цвет вставки: желтый |