Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, пара (25х15 см)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/mayak-svetovoy-dlya-dvernyh-proemov>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Световые маяки | Назначение:  Комплект световых маяков предназначен для светового обозначения дверного проема, расположенного внутри помещения, а также опасных участков.  Характеристики:  – Вид: маяк состоит из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки, и тактильной таблички  – Количество маяков, шт: не менее 2  – Количество тактильных табличек, шт: не менее 2  – Размер каждой таблички, мм: не менее 240х140х20 не более 260х160х30  – Диаметр каждого маяка, мм: не менее 85 не более 95  – Цвет свечения маяка: красный  – Цвет таблички: желтый/черный  – Материал таблички: ПВХ или эквивалент  – Надпись на табличках шрифтом Брайля: «правая сторона дверного проёма» и «левая сторона дверного проёма»  – Питание, В: не менее 220В  – Потребляемая мощность, Вт: не более 8  – Ток потребления, мА: не более 60  – Освещенность, Лк: не менее 500  – Угол обзора, градус: не менее 180  – Монтаж: настенное накладное крепление |