Универсальный травмобезопасный держатель (крючок)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnyi-travmobezopasnyi-derzhatel-kriuchok>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) | Назначение:Крючок для костылей используется для удобного расположения трости или костылей на стене.Характеристики:Вид: крючок-держатель со стилизованным изображением в виде костылей для обозначения назначения изделия и прямоугольной тактильной табличкой.– Крючок:размер, мм: не менее 35х90х100 не более 45х100х110максимальная нагрузка, кг: не более 16материал: стальпокрытие: белая порошковая краска.– Табличка:размер, мм: не менее 145х205 не более 155х215толщина, мм: не менее 3материал: ударопрочный пластик полистирол или эквивалентцвет: желтый, черныйнадпись шрифтом Брайля: наличие;– Крепление: настенное |