Универсальный травмобезопасный держатель (крючок)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnyi-travmobezopasnyi-derzhatel-kriuchok>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) | Назначение:  Крючок для костылей используется для удобного расположения трости или костылей на стене.  Характеристики:  Вид: крючок-держатель со стилизованным изображением в виде костылей для обозначения назначения изделия и прямоугольной тактильной табличкой.  – Крючок:  размер, мм: не менее 35х90х100 не более 45х100х110  максимальная нагрузка, кг: не более 16  материал: сталь  покрытие: белая порошковая краска.  – Табличка:  размер, мм: не менее 145х205 не более 155х215  толщина, мм: не менее 3  материал: ударопрочный пластик полистирол или эквивалент  цвет: желтый, черный  надпись шрифтом Брайля: наличие;  – Крепление: настенное |