Тактильный индикатор из нержавеющей стали конус со штифтом D35мм 35х20мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnyi-indikator-iz-nerzhaveiuschei-stali>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильный индикатор из нержавеющей стали конус | Назначение:  Информационный напольный тактильный указатель, предназначенный для ориентирования в пространстве людей с нарушениями зрения  Характеристики:  – Тип: тактильный напольный указатель  – Вид: указатель в форме диска с индикатором конус со штифтом  – Размер, мм:  диаметр: не менее 30 не более 40  высота: не менее 20  – Материал: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент  – Толщина стали, мм: не менее 1,5  – Тип монтажа: сверление штифт |