Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей, гладкая, желтая, ширина 100 мм, 33 м

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/lenta-dlya-markirovki-dvernykh-proemov-i-prochikh-poverkhnostei-100mm>

<https://dostupnaya-strana.ru/products/lenta-signalnaya-dlya-markirovki-dvernykh-proemov-i-prochikh-poverkhnostei-100mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей | Назначение:  Лента для маркировки дверных проемов, нанесения контрастной разметки на полу, ступенях и других поверхностях, для информирования слабовидящих.  Характеристики:  – Материал: полимерная основа, с нанесенным на нее клеем из синтетического вещества  – Цвет: желтый  – Плотность, мкм: не менее 180  – Длина рулона, м: не менее 30 не более 35.  – Ширина рулона, мм: не менее 95х105 |