Сушилка для рук для МГН

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sushilka-dlya-ruk-dlya-mgn>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сушилка для рук | Назначение:  Электрическая сенсорная (бесконтактная) сушилка для рук для инвалидов (для установки в санузлах для инвалидов) предназначена для быстрой, комфортной и гигиеничной сушки рук потоком нагретого воздуха.  Характеристики:  – Габариты, мм: не менее 240х230х240  – Мощность, Вт: не менее 2000  – Материал корпуса: высококачественный ABS-пластик или эквивалент.  – Время сушки, сек: не менее 15.  – Температура исходящего воздуха, °С: от 50 до 65.  – Скорость исходящего потока воздуха, м/с: не менее 16.  – Зона срабатывания сенсора, мм: не менее 50 не более 200.  – Класс влагозащиты IPX1: наличие.  – Низкий уровень шума: наличие.  – Тип монтажа: настенный.  Комплектация:  1. Сушилка для рук: наличие.  2. Набор креплений: наличие.  3. Инструкция: наличие. |