Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-nastennyi-loktevoi-s-dushevoi-leikoi>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой  | Назначение:Для смешивания и регулируемой подачи холодной и горячей воды в санузлах и ванных комнатах, адаптированных для малоподвижных групп населенияХарактеристики:– Длина локтевой ручки, мм: не менее 170– Максимальная рабочая температура, градус С: не более 80– Максимальное рабочее давление, Мпа: не более 1– Длина излива, см: не менее 20В комплекте:1. Смеситель в сборе: наличие,2. Комплект крепежа: наличие,3. Гибкий шланг с лейкой: наличие. |