Сушилка для рук для инвалидов

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sushilka-dlya-ruk>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сушилка для рук для инвалидов  | Назначение:Сушилка для рук антивандальная предназначена для оснащения санузлов для МГН. Срабатывает с помощью инфракрасного датчика. Защищена от влаги и пыли.Характеристики:– Антивандальное исполнение: наличие– Бесконтактное включение и выключение, инфракрасный датчик: наличие;– Область срабатывания сенсора, мм: от 50 до 150;– Средняя скорость высушивания, сек: 30 сек.;– Класс электробезопасности: не менее Class II;– Степень пылевлагозащиты: не менее IPX1;– Постоянное подключение к электросети: наличие;– Мощность, кВт: не менее 1,5;– Скорость воздушного потока, м/сек: не менее 16;– Температура потока, °С: не менее 55;– Материал корпуса: Металл;– Цвет корпуса: Хром;– Размеры (ШхВхГ), мм: не менее 260х150х200 не более 270х200х210– Длина шнура электропитания, м: не менее 0,8 |