Персональная индукционная система/Тестер для индукционной системы

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/tester-dlya-induktsionnoi-sistemy>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Персональная индукционная система/Тестер для индукционной системы | Назначение:Портативное вспомогательное прослушивающее устройство усиливает звук телефона, телевизора или радио, а также может использоваться как альтернатива слуховому аппарату.Характеристики:– Режим передачи: Цифровой стереосигнал– Несущая частота, ГГц: не менее 2,4– Рабочее напряжение: Передатчик 6В/ 0,6А– Ресивер: 3, В 1200мА– Встроенная литиевая аккумуляторная батарея: наличие– Частотная характеристика, Гц: не менее 20– Искажения, %: не более 0,5– Отношение сигнал/шум, дБ: не более 75– Разделение каналов, дБ: не менее 60– Дальность действия на открытой местности, м: не менее 22– Максимальная радиочастотная мощность, дБм: не менее 10– Диапазон частот, ГГц: от 2,406 до 2,472В составе:1.Радиоуправляемые наушники, шт: не менее 12. Зарядная станция, шт: не менее 13. Адаптер Питания, шт: не менее 14. Оптический Кабель, шт: не менее 15. Гнездовой Разъем 3,5 мм для Подключения 2 Штекеров RCA Кабель-адаптера, шт: не менее 16. Руководство по Эксплуатации, шт: не менее 1. |