Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 500х500 мм, продольные полосы)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-dlya-pomeschenii-pvkh-500kh500-mm-prodolnye-polosy>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Плитка тактильная для помещений  | Назначение:Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следованияХарактеристики:– Вид: плитка для помещений с тактильными элементами в виде продольные полос– Размер, мм:плитка: не менее 470х470 не более 530х530толщина основания, мм: не менее 1,5высота рифа, мм: не менее 4– Соответствие ГОСТ Р и СП: наличие.– Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.– Материал плитки: ПВХ или эквивалент.– Цвет: желтый– Узор плитки: продольные полосы– Стенки предупредительных индикаторов имеют скошенные стороны под углом 45 градусов: наличие– Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200– Температура использования, °С: от -15 до +50 |