Лента маркировочная, с абразивным покрытием, фотолюминесцентная, зеленая, ширина 50 мм, намот 18м

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/polosa-svetonakopitelnaya-fotoliuminestsentnaya-gladkaya-dlya-markirovki-sten-i-poverkhnostei-50-mm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Лента маркировочная | Назначение:Лента для маркировки ступеней и других поверхностей в помещении помогает ориентироваться слабовидящим и людям с ослабленным зрением при отключении освещения.Характеристики:– Тип: светонакопительная противоскользящая самоклеящаяся– Основа ленты: полимерная с шероховатой поверхностью "с крошкой", наподобие наждачки– Обратная сторона ленты: клеевой состав для закрепления на любой гладкой поверхности.– Толщина, мм: не менее 0,7– Намотка в рулоне, м: не менее 18– Ширина рулона на выбор, мм: не менее 45 не более 55– Время достижение максимальной яркости после отключения света, мин: не более 10– Время послесвечения, час: не менее 10– Цвет ленты в светлое время: желто-зеленый– Цвет ленты в тёмное время: яркие оттенки зелёного– Лента должна накапливать энергию света от любого рассеянного источника света днем, а в темное время суток должна обозначать опасные участки: наличие.– Количество подзарядок светом: неограниченное.– Соответствие ГОСТ Р : наличие. |