Поручень прямой настенный (1500мм Ø 32 мм)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-invalidov-pryamoi-nastennyi-300mm?size=63>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень | Назначение:  Поручень прямой настенный предназначен для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 1500 не более 1510  – Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 или эквивалент  – Цвет изделия: хром  – Количество точек опоры, шт: не менее 2  – Толщина стали, мм: не менее 1,5  – Диаметр, мм: не менее 32  – Конструкция: стационарный  – Крепление: настенный  – Форма: прямой |