Поручень прямой настенный (1500мм Ø 32 мм)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-invalidov-pryamoi-nastennyi-300mm?size=63>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень | Назначение:Поручень прямой настенный предназначен для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых.Характеристики:– Размер, мм: не менее 1500 не более 1510– Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 или эквивалент– Цвет изделия: хром– Количество точек опоры, шт: не менее 2– Толщина стали, мм: не менее 1,5– Диаметр, мм: не менее 32– Конструкция: стационарный– Крепление: настенный– Форма: прямой |