Плитка тактильная для помещений (ПВХ, 300х300 мм, диагональные рифы)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-pvh-300x300-diagonal?color=6>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Плитка тактильная для помещений  | Назначение:Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следованияХарактеристики:– Вид: плитка для помещений с тактильными элементами в виде диагональных рифов-полос– Размер, мм:плитка: не менее 270х270 не более 330х330толщина основания, мм: не менее 1,2высота рифа, мм: не менее 4– Соответствие СП: наличие.– Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.– Материал плитки: ПВХ или эквивалент.– Цвет: желтый и(или) черный– Узор плитки: диагональные рифы-полосы– Стенки предупредительных индикаторов имеют скошенные стороны под углом 45 градусов согласно ГОСТ: наличие– Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200– Температура использования, °С: от -15 до +50 |