Плитка тактильная тротуарная (ПУ, 300х300 мм, продольные полосы)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-tpu-300x300-polosi?color=6>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Плитка тактильная тротуарная  | Назначение:Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следованияХарактеристики:– Вид: плитка тротуарная с тактильными элементами в виде продольных полос-рифов– Размер, мм:плитка: не менее 270х270 не более 330х330толщина основания, мм: не менее 1,2высота рифа, мм: не менее 4– Соответствие СП: наличие.– Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.– Материал плитки: полиуретан или эквивалент.– Цвет: желтый и(или) черный– Узор плитки: продольные полосы-рифы– Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200– Температура использования, °С: от -40 до +50 |