Поручень для раковины трехопорный универсальный 600мм, диаметр 32

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-dlya-rakoviny-trekhopornyi-universalnyi-600mm?size=748>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для раковины | Назначение:  Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 580х180 не более 620х220  – Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 или эквивалент  – Количество точек опоры, шт: не менее 3  – Толщина стали, мм: не менее 1,5  – Диаметр, мм: не менее 32  – Тип: стационарный настенный  – Соединительный элемент: втулка поворотная |