Комплект для разметки "Парковка для инвалидов"

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-dlya-razmetki-parkovka-dlya-invalidov>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Комплект для разметки "Парковка для инвалидов"  | Назначение:Комплект для разметки «Парковка для инвалидов» предназначен для обозначения парковочных мест для людей с инвалидностью на автомобильных стоянках перед учреждениями любого типа.Характеристики:В составе:1. Знак парковка для инвалидов: наличие.2. Трафарет «Парковка для инвалидов» по ГОСТ: наличие.3. Краска-спрей, шт: не менее 2Знак «Парковка для инвалидов»:– Знака парковки Р:размер знака, см: не менее 70х70 не более 71х71цвет: синий, белыйматериал: металл оцинкованный– Знака инвалид:Размер знака, см: не менее 70.5х35 не более 71х36цвет: белый, черныйматериал: металл оцинкованныйТрафарет для разметки парковки инвалидов:– Размер, мм: не менее 1900х1100 не более 1950х1150– Толщина, мм: не менее 0,7– Материал: полиэфирный пластик или эквивалент– Соответствие ГОСТ Р: наличиеКраска-спрей:– Тип: алкидная эмаль– Цвет: белый RAL 9003 или эквивалент– Объем, мл: не менее 520– Температура использования, градус С: от +10 до +35– Время высыхания:на отлип, мин: не более 10полное высыхание, мин: не более 60 |