Комплект для разметки "Парковка для инвалидов"

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/komplekt-dlya-razmetki-parkovka-dlya-invalidov>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Комплект для разметки "Парковка для инвалидов" | Назначение:  Комплект для разметки «Парковка для инвалидов» предназначен для обозначения парковочных мест для людей с инвалидностью на автомобильных стоянках перед учреждениями любого типа.  Характеристики:  В составе:  1. Знак парковка для инвалидов: наличие.  2. Трафарет «Парковка для инвалидов» по ГОСТ: наличие.  3. Краска-спрей, шт: не менее 2  Знак «Парковка для инвалидов»:  – Знака парковки Р:  размер знака, см: не менее 70х70 не более 71х71  цвет: синий, белый  материал: металл оцинкованный  – Знака инвалид:  Размер знака, см: не менее 70.5х35 не более 71х36  цвет: белый, черный  материал: металл оцинкованный  Трафарет для разметки парковки инвалидов:  – Размер, мм: не менее 1900х1100 не более 1950х1150  – Толщина, мм: не менее 0,7  – Материал: полиэфирный пластик или эквивалент  – Соответствие ГОСТ Р: наличие  Краска-спрей:  – Тип: алкидная эмаль  – Цвет: белый RAL 9003 или эквивалент  – Объем, мл: не менее 520  – Температура использования, градус С: от +10 до +35  – Время высыхания:  на отлип, мин: не более 10  полное высыхание, мин: не более 60 |