Смеситель локтевой для МГН настенный

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-loktevoi-dlya-mgn>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Смеситель локтевой | Назначение:Смеситель локтевой с длинной ручкой отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для местного использования (кухни, ванные комнаты, санузлы). Характеристики:– Назначение смесителя: для умывальника.– Тип: настенный– Ручка длинная: наличие– Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием или эквивалент.– Покрытие корпуса: хром или эквивалент.– Запорный механизм: керамический картридж или эквивалент– диаметр картриджа, мм: не менее 35, не более 45.– Излив: S-образный, поворотный.– Длина излива, мм: не менее 190 не более 210.– Рабочая температура, градус С: не более +80.– Максимальное давление, бар: не более 10.В комплекте:1. Смеситель, шт: не менее 1,2. Излив, шт: не менее 1,3. Эксцентрик с отражателем, шт: не менее 2,4. Паспорт (с гарантийным талоном): наличие.  |