Поручень для инвалидов к унитазу с опорой для спины и рук

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/poruen-dlya-invalidov-s-oporoi-dlya-spony-i-ruk>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень для инвалидов к унитазу | Назначение:Поручень используется в основном для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.Характеристики:– Тип: откидной напольный стационарный– Вид: комплекс из поручней: два откидных поручня для опоры рук (один с бумагодержателем) и один поручень - опора для спины– Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI 304 или эквивалент– Толщина стали, мм: не менее 1,5– Размер (ДхШхВ), мм: не менее не менее 450х550х900 не более 550х650х1000– Бумагодержатель: наличие– Количество точек опоры, шт: не менее 4 |