Плитка тактильная тротуарная (ПУ, 500х500 мм, конус линейное )

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-plitka-tpu-500x500-konus?size=599>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Плитка тактильная тротуарная | Назначение:Конструкция плитки информирует человека с нарушениями зрения о преодолимом препятствии на пути следованияХарактеристики:– Вид: плитка тротуарная с тактильными элементами в виде конусообразных рифов, расположенных в линейном порядке– Размер, мм:плитка: не менее 470х470 не более 530х530толщина основания, мм: не менее 1,5высота рифа, мм: не менее 4– Соответствие ГОСТ Р и СП: наличие.– Крепление к поверхности: полиуретановый клей или эквивалент.– Материал плитки: полиуретан или эквивалент.– Цвет: желтый– Узор плитки: конусообразные рифы, расположенные в линейном порядке– Относительное удлинение до разрыва, %: не менее 200– Температура использования, °С: от -40 до +50 |