Смеситель локтевой для маленьких раковин (арт. DS IF35, DS SB55, 2535)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-loktevoi-dlya-mgn-ds3>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Смеситель локтевой  | Назначение:Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Характеристики:– Размер, мм: не менее 110х180 не более 120х190– Диаметр основания, мм: не менее 44 не более 46– Длина излива, мм: не менее 150 не более 160– Высота излива, мм: не менее 75 не более 80– Излив: поворотный– Вид: одноручный– Покрытие корпуса: хром– Картридж, мм: не менее 40 не более 45– Максимальное давление воды, бар: не более 10В комплекте:1. Смеситель: наличие.2. Подводка для воды, шт: не менее 2.3. Монтажный комплект, шт: не менее 1.4. Паспорт с гарантийным талоном: наличие. |