Смеситель локтевой для маленьких раковин (арт. DS IF35, DS SB55, 2535)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-loktevoi-dlya-mgn-ds3>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Смеситель локтевой | Назначение:  Локтевой смеситель позволяет мыть руки, не касаясь крана пальцами/ладонями из гигиенических соображений. Длинная ручка с плавным ходом облегчает использование крана людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 110х180 не более 120х190  – Диаметр основания, мм: не менее 44 не более 46  – Длина излива, мм: не менее 150 не более 160  – Высота излива, мм: не менее 75 не более 80  – Излив: поворотный  – Вид: одноручный  – Покрытие корпуса: хром  – Картридж, мм: не менее 40 не более 45  – Максимальное давление воды, бар: не более 10  В комплекте:  1. Смеситель: наличие.  2. Подводка для воды, шт: не менее 2.  3. Монтажный комплект, шт: не менее 1.  4. Паспорт с гарантийным талоном: наличие. |