E 03 Направление к эвакуационному выходу направо 300х200 мм, ПВХ

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/e-03-napravlenie-k-evakuatsionnomu-vykhodu-napravo?size=1001>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Направление к эвакуационному выходу | Назначение:  Знак безопасности для обозначения направления к эвакуационному выходу.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 295х195 не более 305x205  – Материал: ПВХ или эквивалент  толщина, мм: не менее 3  – Соответствие ГОСТ: наличие  – Способ крепления: двухсторонний скотч или эквивалент  – Изображение согласно выбранному макету: наличие |