Портативная индукционная система Dstrana Move-5 (с выносным микрофоном)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnaya-indukczionnaya-sistema-dstrana-move-5-s-vynosnym-mikrofonom#tab=tabDescription>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативная индукционная система (с выносным микрофоном) | Назначение:Система предназначена для передачи аудио информации слабослышащим пользователям через слуховой аппарат в режиме «Т» Характеристики:- Вид: компактное и переносное решение для стоек ресепшен, администраторов, касс и других мест с ограниченным радиусом действия.- Тип: переносная- Функционал: стационарная индукционная петля и переносная индукционная система в одном устройстве- Вес, кг: не менее 1- Динамический диапазон, дБ: более 60- Зона приема встроенного микрофона, м: не более 2- Коэффициент нелинейных искажений, %: < 1- Материал корпуса: ABS ударопрочный пластик- Микрофон: наличие- Напряжение питания 220 В, 50-60 Гц (± 5%): наличие- Питание 12В через сетевой адаптер от сети 220В: наличие- Встроенная АКБ: наличие- Площадь покрытия (зона индукционного поля) при использовании в качестве переносной системы, м: не менее 2- Площадь покрытия (зона индукционного поля) при использовании в качестве стационарной системы, кв. мм: не менее 30- Потребляемая мощность, Вт: не менее 40- Размер, мм: не менее 260х180х65- Аудио-разъем (Jack 3.5 мм): наличие,- Разъем для зарядки (использовать только оригинальное з/у): наличие- Частотный диапазон, Гц: от 100 до 8000- Работа без подключения к сети, час: не менее 5 Комплектация:1. Индукционная переносная система, шт: не менее 12. Блок питания, шт: не менее 13. Внешний индукционный контур, шт: не менее 14. Руководство пользователя (инструкция)/ПАСПОРТ, шт: не менее 15. Упаковка, шт: не менее 1 |