Трафарет для КОНУСОВ D35мм со штифтом (шахматный ) 500x500x3 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/trafaret-dlya-taktilnykh-indikatorov-d35mm-so-shtiftom-shakhmatnyi-poryadok?size=987>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Трафарет | Назначение:  Трафарет предназначен для монтажа тактильных индикаторов.  Характеристики:  – Тип тактильной зоны: конус, шахматное расположение  – Размеры, мм: не менее 500х500x3 не более 505х505х4  – Для монтажа индикаторов через сверление: наличие  – Материал: композитный алюминий или эквивалент |