Трафарет для ПОЛОС D35х280 мм со штифтом 950х210х3 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/trafaret-dlya-taktilnykh-indikatorov-d35kh280-mm-so-shtiftom-napravlenie-dvizheniya?size=994>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Трафарет | Назначение:  Трафарет предназначен для монтажа индикаторов.  Характеристики:  – Тип тактильной зоны: полоса, прямое расположение  – Размер трафарета, мм: не менее 210х950 не более 215х950  – Тип индикатора, мм: не менее 35х280 не более 40х285  – Для монтажа индикаторов через сверление: наличие  – Материал: композитный алюминий или эквивалент |