Трафарет для КОНУСОВ D35мм для приклеивания (шахматный ) 600x600x3 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/trafaret-dlya-taktilnykh-indikatorov-d35mm-dlya-prikleivaniya-shakhmatnyi-poryadok?size=991>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Трафарет | Назначение:  Трафарет предназначен для монтажа тактильных индикаторов.  Характеристики:  – Тип тактильной зоны: конус, шахматное расположение  – Размеры, мм: не менее 600х600x3 не более 605х605х4  – Для монтажа индикаторов через приклеивание: наличие  – Материал: композитный алюминий или эквивалент |