Трафарет для КОНУСОВ D35мм для приклеивания (30х30) (линейный ) 395x395x3 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/trafaret-dlya-taktilnykh-indikatorov-d35mm-dlya-prikleivaniya-lineinyi-poryadok?size=997>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Трафарет  | Назначение:Трафарет предназначен для монтажа тактильных индикаторов.Характеристики:– Тип тактильной зоны: конус, линейное расположение– Размеры, мм: не менее 395х395x3 не более 400х400х4– Для монтажа индикаторов через приклеивание: наличие– Материал: композитный алюминий или эквивалент |