Сифон для раковины 1 1/4"\*40мм. c гибкой трубой 40\*40/50мм. (длина мин-158мм, макс-258мм.)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sifon-dlya-rakoviny-1-1-4-kh40mm-c-gibkoi-truboi-40kh40-50mm-dlinnyi>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сифон для раковины | Назначение:  Сифон сливной для умывальников формирует гидрозатвора для отсечения неприятных запахов из канализации.  Характеристики:  – Тип сифона: бутылочный  – Решетка слива при выпуске 1¼, мм: не менее Ø60 не более Ø70  – Высота гидрозатвора, мм: не менее 55 не более 65  – Гибкая трубка для отвода в канализацию:  размер, мм: не менее 40х40/50  длина, мм: не менее 155 не более 260. |