Клей для тактильных индикаторов 780 г

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/klei-dlya-taktilnykh-indikatorov-780-g>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Клей для тактильных индикаторов  | Назначение:Сверхсильный клей для тактильных индикаторовХарактеристики:– Подходит для склеивания различных поверхностей, в том числе, например: древесины, металла, кирпича, бетона, панелей, фанеры и фиксации зеркал.– В состав входит синтетический каучук или эквивалент: наличие.– Клей: влагостойкий.– Клей может использоваться как внутри, так и снаружи помещений: наличие.– Вес, гр: не менее 750.– Температура эксплуатации, градус С: от не менее чем +5 до не более чем +50– Термостойкость, градус С: от не менее чем -40 до не более чем +90C |