Звуковой маяк P700 с датчиком движения

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zvukovoi-mayak-p700?size=239>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Звуковой маяк с датчиком движения | Назначение:  Звуковой маяк с датчиком движения помогает слабовидящим в ориентировании в пространстве, информирует о местонахождении, препятствиях  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 270х180х130 не более 280х190х140  – Частота радиоканала, МГц: не менее 430 не более 434  – Принцип работы: пассивный инфракрасный датчик движения  – Максимальный угол обнаружения по горизонтали, градус: не более 120  – Максимальный угол обнаружения по вертикали, градус: не более 60  – Дальность обнаружения, м: не менее 6  – Напряжение: 210-250 В, 50-60 Гц  – Выходная мощность, Вт: не менее 7  – Ток потребления в режиме ожидания, мА: не менее 3,5  – Разъём USB: наличие  – Емкость встроенной памяти, Мб: не менее 4  – Формат воспроизводимого файла: MP3 или эквивалент  – Битрейт МР3-файла, Кб/с: 8÷320  – Тип внешнего носителя: SD-носитель или эквивалент.  В составе:  1. Звуковой маяк, шт: не менее 1  2. Блок питания, шт: не менее 1.  3. Инструкция по эксплуатации, шт: не менее 1.  4. Гарантийный талон, шт: не менее 1.  5. Индивидуальная упаковочная коробка, шт: не менее 1. |