Бегущая строка "Стандарт" улица/помещение 1010 х 210 х 90 мм, красная

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/beguschaya-stroka-ulitsa-pomeschenie-1010-kh-210-kh-90-mm-krasnaya>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Бегущая строка "Стандарт" | Назначение:  Электронное табло «Бегущая строка» предназначено для отображения любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем.  Характеристики:  – Габаритные размер экрана, мм: не менее 1010х210х90 не более 1020х215х95  – Габаритные размеры светодиодного модуля P10, мм: не менее 160х320 не более 170х330  – Цвет свечения текста: красный  – Тип использования: улица/помещение  – Возможность отображать любую текстовую и цифровую информацию практически неограниченной длины: наличие  – Статичная информация и в формате ""бегущей строки"": наличие  – Питание, В: 220  – Шаг пикселя светодиодной бегущей строки, мм: не более 10  – Минимальное читаемое расстояние бегущей строки, м: не более 0,5  – Яркость светодиодов, мКд: не менее 4500  – Угол потери 50% яркости светодиодов в бегущей строке, градус: не более 120  – Тип выводимой информации: статическая или динамическая  – Подключение (интерфейс) бегущей строки: USB.  – Управление бегущей, ввод текста с ПК с OC Windows: наличие  – Потребляемая мощность: один светодиодный модуль максимально потребляет: 25 Вт  – Срок службы, час: более 10 000  – Сетевой провод, м: не менее 5  – Кабель связи USB, м: не менее 2  – Материал корпуса: алюминий или эквивалент  Комплектация:  1. Светодиодная бегущая строка, шт: не менее 1  2. Сетевой провод, шт: не менее 1  3. Кабель связи USB (стандарт), шт : не менее 1  4. USB – флеш с программным обеспечением на русском языке и драйверами, шт: не менее 1  5. Комплект креплений на стену, шт: не менее 1  6. Паспорт устройства: наличие |