Бегущая строка "Стандарт" улица/помещение 1010 х 210 х 90 мм, красная

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/beguschaya-stroka-ulitsa-pomeschenie-1010-kh-210-kh-90-mm-krasnaya>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Бегущая строка "Стандарт"  | Назначение:Электронное табло «Бегущая строка» предназначено для отображения любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем.Характеристики:– Габаритные размер экрана, мм: не менее 1010х210х90 не более 1020х215х95– Габаритные размеры светодиодного модуля P10, мм: не менее 160х320 не более 170х330– Цвет свечения текста: красный– Тип использования: улица/помещение– Возможность отображать любую текстовую и цифровую информацию практически неограниченной длины: наличие– Статичная информация и в формате ""бегущей строки"": наличие– Питание, В: 220– Шаг пикселя светодиодной бегущей строки, мм: не более 10– Минимальное читаемое расстояние бегущей строки, м: не более 0,5– Яркость светодиодов, мКд: не менее 4500– Угол потери 50% яркости светодиодов в бегущей строке, градус: не более 120– Тип выводимой информации: статическая или динамическая– Подключение (интерфейс) бегущей строки: USB.– Управление бегущей, ввод текста с ПК с OC Windows: наличие– Потребляемая мощность: один светодиодный модуль максимально потребляет: 25 Вт– Срок службы, час: более 10 000– Сетевой провод, м: не менее 5– Кабель связи USB, м: не менее 2– Материал корпуса: алюминий или эквивалентКомплектация:1. Светодиодная бегущая строка, шт: не менее 12. Сетевой провод, шт: не менее 13. Кабель связи USB (стандарт), шт : не менее 14. USB – флеш с программным обеспечением на русском языке и драйверами, шт: не менее 15. Комплект креплений на стену, шт: не менее 16. Паспорт устройства: наличие |