Поручень прямой настенный (800мм Ø 32 мм)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/poruchen-pryamoi-nastennyi-800mm-32-mm?size=50>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Поручень прямой настенный | Назначение:  Поручень используется для туалетной (душевой) комнаты, чтобы обеспечить инвалидам легкость и опору при использовании санитарных приспособлений.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 790 не более 810  – Материал: полированная нержавеющая сталь марки AISI304 или эквивалент  – Количество точек опоры, шт: не менее 2  – Толщина стали, мм: не менее 1,5  – Диаметр, мм: не менее 32  – Тип: прямой стационарный настенный |