**Светонакопительная мнемосхема 600х800мм, пластик с защитным покрытием**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/mnemoskhema-taktilnaya-fotoliuminestsentnaya-na-pvkh-3-mm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Мнемосхема** | На мнемосхеме должно быть отмечена подробная схема помещения или этажа. Мнемосхема должна быть выполнена в антивандальном исполнении и иметь защитное покрытие.  **Технические характеристики:**   * Габариты схемы, мм: ширина не менее 800 и не более 840, высота не менее 600 и не более 630, толщина не менее 2,7 и не более 4 * Материал схемы: противоударный пластик полистирол или оргстекло * Защитное покрытие тактильной поверхности мнемосхемы лаком: наличие * Тип: фотолюминесцентная * Изображение должно быть полноцветным, выполнено согласно выбранному макету * Надписи и схема рельефные * Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100 * Цвет: в соответствии с ГОСТ, или по заказу * Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм * Дистанционные держатели (в комплекте), шт: не менее 6 |