**Тактильный знак пиктограмма СП-101-2001 100х100**

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnyi-znak-piktogramma-sp-100kh100

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| Тактильный знак  | Знаки доступности, предупреждающие и информационные знаки и пиктограммы, указатели направления движения, тактильные номера. Соответствие СП-101-2001, подходят для размещения по программе Доступная среда. Материал - акриловый пластик, крепление на двухстороннем скотче или на саморезах.**Технические характеристики:*** Габариты, мм: высота не менее 100, ширина не менее 100
* Толщина, мм: не менее 3
* Материал: акриловый пластик, окрашенный в массе
* Цвет таблички, включая боковые срезы: желтый
* Изображение должно быть выполнено согласно выбранному макету
* Надписи и пиктограмма рельефные
* Тактильный рельеф: Краска УФ-отверждаемая UF ink LH-100
* Высота рельефа не менее 0,5 и не более 0,9мм
* Крепление: на двухстороннем скотче, на саморезах или на дистанционных держателях (в комплекте)
 |