**Трафарет парковка для инвалидов**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/trafaret-parkovka-dlya-invalidov-po-gostu>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Трафарет парковка** | Трафарет применяется для маркировки мест выделенных для парковки транспортных средств, предназначенных для перевозки инвалидов вблизи торговых центров, поликлиник, больниц и других социально значимых объектов.  Этот трафарет соответствует ГОСТ Р 51256-2011 "Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования" Приложение А. Знак дорожной разметки 1.24.3. Трафарет "Парковка для инвалидов" подходит для нанесения разметки как на частных парковках, так и на дорогах общего пользования.  **Технические характеристики**  Материал изготовления: полиэфирный пластик ПЭТ  Материал трафарета: полиэфирный пластик ПЭТ, толщиной 0,7мм  Размеры трафарета, мм: не менее 1710х990 не более 2090х1210мм  Размеры наносимого знака, мм: не менее 1440х720 не более 1760х880мм  Графические элементы, в соответствии с ГОСТ на Дорожную разметку: наличие |