# Унитаз подвесной для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-podvesnoi-bez-installyatsiei-dlya-invalidov-sootvetstvuiuschii-normam-dstrana>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз подвесной для инвалидов | Назначение:  Унитаз для инвалидов  Характеристики:  – Тип: подвесной  – Соответствие ГОСТ и СП: наличие  – Размер общий (ДхШхВ), мм: 700х361х385  – Размер чаши (внешний), мм: 430х361  – Цвет: белый  – Покрытие: эмаль  – Слив: универсальный  – Материал унитаза: санитарный фарфор  – Сидение без крышки: наличие  – Материал сиденья: пластик  – Инсталляция для унитаза: наличие  – Размер инсталляции, мм: 506х1144  – Тип инсталляции: каркасная конструкция  – Комплект креплений, труб и аксессуаров для инсталляции: наличие  – Крышка бачка: наличие  – Тип сливного бачка: скрытый  – Кнопка смыва: наличие  – Особенности кнопки смыва: полный/не полный смыв |