Тактильный индикатор из нержавеющей стали (цельнолитая структура) полоса со штифтом 35мм 280х35х15мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnyi-indikator-iz-nerzhaveiuschei-stali-tselnolitaya-struktura-polosa-so-shtiftom-35mm-280kh35kh15-mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Тактильный индикатор | Назначение:  Информационный напольный тактильный указатель, предназначенный для ориентирования в пространстве людей с нарушениями зрения  Характеристики:  – Тип: тактильный напольный указатель  – Вид: индикатор полоса со штифтом  – Размер (ДхШхВ), мм: не менее 280х35х20  – Материал: нержавеющая сталь или эквивалент  – Толщина стали, мм: не менее 1,5  – Тип монтажа: сверление |