**Бегущая строка «Стандарт» улица/помещение 1330 х 210 х 90 мм, семицветная**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/beguschaya-stroka-standart-ulitsa-pomeschenie-1330-kh-210-kh-90-mm-semitsvetnaya>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Бегущая строка улица/помещение** | Электронное табло «Бегущая строка» предназначено для отображения любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем. Информация может отображаться как статично, так и в режиме бегущей строки. Данные в память табло «бегущая строка» вводятся при помощи компьютера под управлением ОС Windows (XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 10). Устройство автоматически включается при подаче питания. **Технические характеристики:** * Габаритные размеры, мм: не менее 1312х197х81 не более 1354х244х99мм
* Цвет свечения текста: семицветный
* Тип использования: Улица/помещение
* Возможность отображать любую текстовую и цифровую информацию практически неограниченной длины: наличие
* Статичная информация и в формате "бегущей строки": наличие
* Питание: 220В
* Габаритные размер экрана, мм: не менее 1116х183х81 не более 1338х216х99 мм
* Шаг пикселя светодиодной бегущей строки, мм: не более 10 мм
* Минимальное читаемое расстояние бегущей строки, м: 0,5 м Г
* Габаритные размеры светодиодного модуля P10,мм: не менее 144х288 не более 176х352мм
* Яркость светодиодов, мКд: не менее 4500 мКд
* Угол потери 50% яркости светодиодов в бегущей строке: не более 120°
* Тип выводимой информации: статическая или динамическая
* Напряжение питания светодиодной бегущей строки: 220В переменного тока
* Подключение (интерфейс) бегущей строки: USB.
* Управление бегущей строкой с ПК с OC Windows: наличие
* Потребляет: 25 Вт.
* Срок службы: более 10 000 часов

**Комплектация:** * Cветодиодная бегущая строка: 1шт.
* Сетевой провод 220В (5 м): 1шт.
* Кабель связи USB (до 5 м. стандарт): 1шт.
* USB – флеш с программным обеспечением на русском языке и драйверами: 1шт.
* Комплект креплений на стену: 1шт.
* Паспорт устройства: 1шт.
 |