**Бегущая строка «Стандарт» улица/помещение 1970 х 210 х 90 мм, одноцветная**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/beguschaya-stroka-standart-ulitsa-pomeschenie-1970kh210kh90-odnotsvetnaya>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Бегущая строка улица/помещение** | Электронное табло «Бегущая строка» предназначено для отображения любой текстовой и цифровой информации, вводимой пользователем. Информация может отображаться как статично, так и в режиме бегущей строки.  Данные в память табло «бегущая строка» вводятся при помощи компьютера под управлением ОС Windows (XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1 10). Устройство автоматически включается при подаче питания.  **Технические характеристики:**   * Габаритные размеры, мм: не менее 1897х197х81 не более 2095х244х99мм * Цвет свечения текста на выбор: зеленый, белый, желтый, синий * Тип использования: Улица/помещение * Возможность отображать любую текстовую и цифровую информацию практически неограниченной длины: наличие * Статичная информация и в формате "бегущей строки": наличие * Питание: 220В * Габаритные размер экрана, мм: не менее 1897х183х81 не более 1976х216х99 мм * Шаг пикселя светодиодной бегущей строки, мм: не более 10 мм * Минимальное читаемое расстояние бегущей строки, м: 0,5 м Г * Габаритные размеры светодиодного модуля P10,мм: не менее 144х288 не более 176х352мм * Яркость светодиодов, мКд: не менее 4500 мКд * Угол потери 50% яркости светодиодов в бегущей строке: не более 120° * Тип выводимой информации: статическая или динамическая * Напряжение питания светодиодной бегущей строки: 220В переменного тока * Подключение (интерфейс) бегущей строки: USB. * Управление бегущей строкой с ПК с OC Windows: наличие * Потребляет: 25 Вт. * Срок службы: более 10 000 часов   **Комплектация:**   * Cветодиодная бегущая строка: 1шт. * Сетевой провод 220В (5 м): 1шт. * Кабель связи USB (до 5 м. стандарт): 1шт. * USB – флеш с программным обеспечением на русском языке и драйверами: 1шт. * Комплект креплений на стену: 1шт. * Паспорт устройства: 1шт. |