**Пандус телескопический 3-секционный с черным противоскользящим покрытием, 330 см**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-3-sektsionnyi-s-protivoskolzyaschim-pokrytiem-330-sm>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 3-секционный с черным противоскользящим покрытием | **Технические характеристики:**   * Габариты, см: ширина не менее 16 и не более 18, длина не менее 295 и не более 305 * Длина в сложенном виде: не более 125 см * Количество секций, шт: не менее 3 * Грузоподъемность, кг: не менее 270 * Материал: алюминий с черным противоскользящим покрытием * Вес, кг: не более 17 * Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 61 * Кнопочное крепление: наличие * Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие * Противоскользящие покрытие: наличие |